**Ispravak broj 1 dokumentacije za nadmetanje**

**PRILOG 2: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**PREDMET: Nabava vatrogasne opreme za edukacijske svrhe**

**BROJ OBJAVE: HOL-S-003; KLASA: 910-01/13-01/35; URBROJ: 2198/1-09-16-156**

**Pojašnjenje:**

Ponuditelji trebaju popuniti predložak na sljedećim stranicama:

* Stupac 1 popunjava Ugovorno tijelo i u njemu prikazuje tražene specifikacije (koje ponuditelj ne smije mijenjati),
* Stupac 2 popunjava ponuditelj i u njemu mora navesti pojedinosti svoje ponude (tehnička ponuda)
* Stupac 3 predviđen za odbor za ocjenjivanje (ne popunjava ponuditelj)

Napomena: Sva oprema s popisa će se koristiti za potrebe vatrogasnih vježbi. Kod sve zaštitne opreme neophodno je da udovoljava relevantnim normama za tu vrstu opreme.

**Sljedeće izmjena (dodatak) označena crvenim je napravljena u Tehničkim specifikacijama:**

Stavka 11 : vatrogasno penjačko uže 12 mm , količina: 2 kom (stari tekst)

mijenja se i glasi:

Stavka 11 : vatrogasno penjačko uže 12 mm , min duljina 30 m, količina: 2 kom (novi tekst)

Novi tekst tehničkih specifikacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **STUPAC 1** | **STUPAC 2** | **STUPAC 3** |
| **stavka** | **TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | **PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | **Bilješke odbora za ocjenjivanje** |
| 1 | vatrogasna cijev - tlačna Ø 52 15 m; za rad sa srednje tlačnim pumpama (do 12 bar) , količina: 10 kom. |  |  |
| 2 | vatrogasna cijev - tlačna Ø 75 15 m; za rad sa srednje tlačnim pumpama (do 12 bar) , količina: 10 kom. |  |  |
| 3 | vatrogasni cijev - usisna Ø 110 1.6m; za rad sa srednje tlačnim pumpama (do 12 bar) , količina: 4 kom. |  |  |
| 4 | ključ za vatrogasne cijevi tip ABC, količina: 6 kom. |  |  |
| 5 | razdjelnica 75/75 2 52, količina: 1 kom. |  |  |
| 6 | prijelaznica 75/52, količina: 2 kom. |  |  |
| 7 | vatrogasna mlaznica-univerzalna Ø 52, količina: 1 kom. |  |  |
| 8 | vatrogasna mlaznica za tešku pjenu Ø 52 200l, količina: 1 kom. |  |  |
| 9 | vatrogasna mlaznica za srednje tešku pjenu Ø 52 200l, količina: 1 kom. |  |  |
| 10 | međumješalica Ø 52 200l, količina: 2 kom. |  |  |
| 11 | vatrogasno penjačko uže 12 mm , **min duljina 30 m**  količina: 2 kom. |  |  |
| 12 | torbica s užetom i karabinom za usisni vod \*, količina: 4 kompleta |  |  |
| 13 | natjecateljske vatrogasne oznake , količina: 2 kompleta |  |  |
| 14 | vatrogasne rukavice \*, količina: 10 pari |  |  |
| 15 | vatrogasne rukavice za tehničke intervencije \*, količina: 10 pari |  |  |
| 16 | Vatrogasni kombinezon za šumske požare \*, količina: 30 kom. |  |  |
| 17 | Vatrogasna kaciga za šumske požare (bez naočala) , količina: 20 kom. |  |  |
| 18 | vatrogasni pojas 90 cm, količina: 10 kom. |  |  |
| 19 | vatrogasni aparat CO2 5 kg, količina: 1 kom. |  |  |
| 20 | vatrogasni aparat s prahom pod stalnim tlakom 6 kg, količina: 1 kom. |  |  |
| 21 | Vatrogasni aparat s prahom s bočicom 6kg, količina: 1 kom. |  |  |
| 22 | vatrogasni prijevozni aparat s prahom 50kg, količina: 1 kom. |  |  |
| 23 | vatrogasna naprtnjača \*, količina: 5 kom. |  |  |
| 24 | generator lake pjene (vodeni pogon) , količina: 1 komplet |  |  |
| 25 | model vatrogasne pumpe (maketa za vatrogasnu vježbu; uključuje svu standardnu dodatnu opremu – ventil i spojnice) , količina: 1 kom. |  |  |
| 26 | uređaj za proizvodnju dima (aparat za dim) , količina: 1 kom. |  |  |
| 27 | Tekućina za maglu min 5l, količina: 1 kom. |  |  |
| 28 | pjenilo univerzalno AFPP , količina: 100 l |  |  |
| 29 | Maska kompatibilna s izolacijskim aparatima marke Drager i Auer  (priključak na brzu spojku), količina: 10 kom. |  |  |
| 30 | lutka za vježbe spašavanja s pokretnim zglobovima, s mogućnošću pozicioniranja u realne položaje i s realnom distribucijom težine (min 1.65 visina; min 65 kg \*, količina: 1 kom. |  |  |

Svi ostali uvjeti natječajne dokumentacije ostaju nepromijenjeni. Navedena promjena sastavni je dio natječajne dokumentacije.